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Жим ногами, гак машина
 VictoryFit VF-C6014
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Инструкция по установке
[image: X1]9# Опорная подушка   10# Подключение  11# Направляющие стойки  12# Подножка
1 шт            1 шт            2 шт           1 шт

5# Левая стяжка 6# Правая стяжка  7# Крепежный    8# Напольное 
                                   элемент           основание
1 шт            1 шт            1 шт             1 шт
17# Устройство     18# Устройство     19# Левая         20# Правая 
регулировки для    регулировки для   защитная          защитная
наружной трубы     внутренней трубы  планка           планка
 
1 шт            1 шт            1 шт            1 шт

13# Нижняя опора  14# Скользящий   15# Регулировочный 16# Сварной 
1 шт                сварной элемент сварной элемент   элемент для груза
                    1 шт              1 шт              1 шт
1# Левая планка 2# Правая планка  3# Левая косая  4# Правая косая
          стойка       стойка
1 шт            1 шт           1 шт            1 шт
Перечень деталей 1

[image: AX1]37# Подушка    38# Подушка   39# Плечевые    40# Упорный
1 шт           спинки        подушки       штифт
                 1 шт            2 шт             4 шт

33# Муфта      34# Контактный  35# Прижимная  36#  Зажим
в сборе       ролик           пружина
6 шт           8 шт            2 шт            8 шт

29#Соединительная  30# U-образный  31# Устройство   32#  Ось
пластина             соед. лист    подъема
4 шт            4 шт           1 шт           2 шт

25# Короткая   26# Кронштейн  27# Сварная    28# T-образный
трубка          спинки         опора        штифт
4 шт            1 шт            1 шт           2 шт

21# Стойка для    22#Сварной элемент 23# Сварная      24# Длинная
штанги             для плечевых        ножка          труба
                  накладок
1шт           2шт           1 шт           1 шт

Перечень деталей 2

[image: 炸XX]021# M10*10                        
4Pcs  (PRE 4Pcs)          

017# φ10            018# M10         019# Предохр.     020# M6*10
Большая прокладка   Гайка                штифт
8 шт  (PRE 2 шт)    64 шт (PRE 4 шт)   4 шт            4 шт  (PRE 4 шт)

013#      M8*25   014#  M8*25       015#φ8 Прокладка  016#φ10 Прокладка
4 шт           4 шт  (PRE 4 шт)  12 шт          148 шт (PRE20 шт)

09#   M10*25   010#  M10*20  011#  M8*45   012# M8*75
1 шт  (PRE 1 шт)    20 шт (PRE 6 шт)   4 шт           4 шт

01#   M10*65   02#  M10*130  03#  M10*120   04# M10*40
2 шт           2 шт           16 шт           4 шт (PRE 4 шт) 
05#   M10*90   06#  M10*80   07#  M10*70    08# M10*60
8 шт (PRE 4 шт)   2 шт           34 шт           2 шт

        Перечень стандартных деталей
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Шаг 10：
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Поставщик: ООО «Сан Планет СПБ», 191167, г. Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, дом 5, Литер В, пом/ком 3-Н/4. 
Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза. Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования ООО «Сан Планет СПб» www.victoryfit.ru 
Последнюю версию Руководства пользователя Вы можете найти на сайте поставщика ООО «Сан Планет СПб» www.victoryfit.ru 
Любое улучшение функционала и технических характеристик продукта производится без дополнительного уведомления пользователя.
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